исх. № б/н от 20.11.2015 г.

Коммерческое предложение на поставку табло счетчик

Макет:



Цена изготовления табло с учетом НДС **38 688** руб. и

Цена доставки, подвеса к месту установки, протяжки кабеля электропитания до 15 м, с учетом НДС **15 000**  руб. по адресу: 119633, г. Москва , ул. Новоорловская, д. 7

Срок изготовления до 22 рабочих дней. Срок доставки до 5 дней. Срок монтажа 1 день. Монтаж может производиться в выходные дни.

Комплект поставки:

|  |  |
| --- | --- |
|  [Информационное табло](http://siliconlight.ru/catalog/tablo-dlja-bankov/informacionnoe-tablo-dlja-bankov-10-tablo-vyzova-klienta-tvk-pjatistrochnoe-znak-10-sm-zelenyj-pdu-kabel-10-m/)  | 1 шт. |
| ПДУ на ИК-лучах, радиус действия до 3-7 м. | 1 шт. |
| Инструкция по эксплуатации в электронном виде  | 1  шт. |

Технические характеристики:

|  |  |
| --- | --- |
| **Характеристики** | **Значение** |
| Расстояние чтения информации при высоте знака 100 мм, не более | 50 |
| Высота символа, мм | 150 |
| Вид индикации | Светодиодный семисегментный индикатор |
| Яркость свечения, мКд | 3500 мКд. |
| Угол половинной яркости  | 60° |
| Угол обзора | До 90-120° |
| Цвет свечения | красный |
| Габаритные размеры, мм. | 1200х2300х60 или 60 или доп. 40 мм.  |
| Корпус | Алюминиевый 60 или 90 или 40 или пластмассовый профиль толщиной 90 мм. |
| Передняя панель | Акриловое тонированное стекло – антивандальный поликарбонат |
| Тип крепления на одностороннем табло | Петли, либо планки на задней стенке |
|  |  |
| Условия эксплуатации, улица | от -35°С до +55°С |
| Напряжение питания | 220 В. переменного тока или дополнительно 12-18 В. постоянного тока |
| Max потребляемая мощность, Вт | 130 |
| Управление табло | С помощью проводного ПДУ |
| Встроенные параметры | энергонезависимая память |
| Гарантия | 1 год |

Генеральный директор

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ю.М. Якушкина.

 М.П.